Udarbejdet:	Kontrolleret:	Godkendt:

-360.01.03002, Hovedkrydsfelt

4.1	Orientering

4.2	Omfang

Der skal leveres og monteres Racks i følgende hovedkrydsfelt:

<x> antal Racks: <x>

Rack skal indeholde vertikal og horisontal cable management.

Levering og montage af strømforsyning samt PDU i henhold til 3.5.5

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejdet

Hvis PDU er bygherre eller Rack leverance kan dette skrives ellers slettes.

Strømforsyning (PDU).

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

Nedenstående koordineres med levering af kabling.

Patchpaneler

Horisontal cable management.

Forsyningsspænding (tilslutning af PDU).

4.3	Lokalisering

Hovedkrydsfeltet skal placeres i teknikrum ved trappeskakt i kælder.

4.4	Tegningshenvisning

Hovedtegninger:	<x>

Oversigtstegninger:	<x>

Bygningsdelstegninger:	<x>

Detailtegninger:	<x>

4.5	Koordinering

Arbejdet skal koordineres med Arbejdet el.

4.6	Tilstødende bygningsdele

Forudgående bygningsdele/arbejder

Efterfølgende bygningsdele/arbejder

4.7	Projektering

4.8	Undersøgelser

4.9	Materialer og produkter

Se afsnit 3.5.4.2

Her skrives racktype hvis de afviger fra afsnit 3.5.4.3 ellers slettes linier.

Anvendelse:	FD

Dørtype:	Glasdør

Antal højde enheder:	40 HU

Dybde:	800 mm

Bredde:	800 mm

Sokkelhøjde:	100 mm

Farve:	Sort.

4.10	Udførelse

4.11	Mål og tolerancer

4.12	Prøver

4.13	Arbejdsmiljø

4.14	Kontrol

4.15	D&V-dokumentation

4.16	Planlægning