Udarbejdet:	Kontrolleret:	Godkendt:

-360.01.03005, Backbonekabling

4.1	Orientering

4.2	Omfang

Der kan laves flere forskellige bygningsdele for Backbonekabling hvis man ønsker det. Man kan f.eks. lave en separat for Backbonekabling udendørs

Der skal leveres og monteres backbonekabling fra hovedkrydsfelt til følgende etagekrydsfelter:

<x>

Supplerende føringsveje fra hovedføringsveje skal være indeholdt.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejdet

Kan normalt slettes med mindre patchpaneler leveres med Rack

Patchpaneler.

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3	Lokalisering

Backbonekabling skal føres via hovedføringsveje fra hovedkrydsfeltet i kælder til etagekrydsfelterne i trappeskakter.

4.4	Tegningshenvisning

Hovedtegninger:	<x>

Oversigtstegninger:	<x>

Bygningsdelstegninger:	<x>

Detailtegninger:	<x>

4.5	Koordinering

Arbejdet skal koordineres med Arbejdet El, der opsætter bæringer til hovedføringsvejene samt arbejdet, der udføres under beskrivelse Hovedføringsveje.

4.6	Tilstødende bygningsdele

Forudgående bygningsdele/arbejder

Hovedkrydsfelt

Etagekrydsfelter

Føringsveje for Backbone

Efterfølgende bygningsdele/arbejder

4.7	Projektering

4.8	Undersøgelser

4.9	Materialer og produkter

Backbonekabling og konnektering skal leveres i overensstemmelse med 3.5.3.3

Her skrives fibertyper hvis de afviger fra afsnit 3.5.3.3 ellers slettes linier

Anvendelse:	Backbonekabling

Type:	Multimode (MM)

Kategori:	OM4

Klasse:	OF-500.

Type:	Singlemode (SM)

Kategori:	OS2

Klasse:	ITU-T G 652

4.10	Udførelse

4.11	Mål og tolerancer

4.12	Prøver

4.13	Arbejdsmiljø

4.14	Kontrol

4.15	D&V-dokumentation

4.16	Planlægning